|  |  |
| --- | --- |
| Aan Vinçotte vzwBollebergen 2a bus 12 9052 Zwijnaarde Tel.: 09 244 77 48brandattest@vincotte.be | D:\My Documents\My Pictures\Logo Mail.JPG Home |

**AANVRAAG van een CONTROLEVERSLAG**

**en BRANDVEILIGHEIDSATTEST bijlage 2**

**Waarvoor dient dit formulier?**

Met dit formulier vraagt u bij de erkende keuringsinstantie Vinçotte vzw een controle aan van de brandveiligheid van uw toeristische logies met het oog op het verkrijgen van een brandveiligheidsattest.

*Het controle-orgaan zal nagaan of uw logies voldoet aan de brandveiligheidsnormen in bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2017 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan het toeristische logies moet voldoen. Op basis van het controleverslag kan Vinçotte vzw u een positief of negatief brandveiligheidsattest bezorgen.*

**Wie vult dit formulier in?**

*De uitbater van een kleinschalig toeristisch logies dat moet voldoen aan de brandveiligheidsnormen in bijlage 2 bij het BVR van 17 maart 2017 over de brandveiligheid van toeristisch logies; of zijn aangestelde hiervoor. Concreet gaat het over:*

 ***Kamergerelateerd logies*** *tot en met* ***5 verhuureenheden*** *én met maximum* ***12 slaapplaatsen****.*

**Technische vragen?**

*Alle informatie over de regelgeving en de regelgeving zelf is terug te vinden en na te lezen op de website van Toerisme Vlaanderen:* [*http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet*](http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet) *(zie ook specifiek ‘*[*Het logiesdecreet en brandveiligheid*](http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/brandveiligheid)*’).*

*Ook de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan een toeristisch logies moet voldoen (en veelgestelde vragen bij deze normen), vindt u hier terug.*

*Heeft u toch nog vragen over de procedures of de openings- en uitbatingsnormen voor een toeristisch logies, kan u terecht bij Toerisme Vlaanderen :* *logies@toerismevlaanderen.be* *of 02 504 04 00*

*Voor het verkrijgen van afwijkingen op de specifieke brandveiligheidsnormen, dient u contact op te nemen met de Technische Commissie Brandveiligheid :* *beroepscommissie@toerismevlaanderen.be*

|  |
| --- |
| **GEGEVENS VAN DE AANVRAGER / FACTURATIEGEGEVENS** (in DRUKLETTERS aub) |
| NAAM……………………………………………………………………………………………………………. |
| VOORNAAM ….……………………………………………………………………………………………….. |
| STRAAT en NR….……..………………………………………………………………………………………. |
| POSTCODE en GEMEENTE…………………………………………………………………………………. |
| LAND ……………………………………………………………………………………………………………. |
| ONDERNEMINGSNUMMER …………………………………………………………………………………. |
| MAILADRES …….……...………………………...................................................................................... |
| TELEFOON/GSM ….…….……………………………………………………………………………………. |
| Ik ben de uitbater (aankruisen) |  | Ik ben de gemachtigde (aankruisen) |  |

|  |
| --- |
| **GEGEVENS VAN HET TOERISTISCH LOGIES** (slechts invullen indien verschillend van de aanvrager) |
| BENAMING EXPLOITATIE…………………………………………………………………………………… |
| STRAAT en NR ...……..……………………………………………………………………………………… |
| POSTCODE en GEMEENTE………………………………………………………………………………… |
| MAILADRES …….……...………………………..................................................................................... |
| TELEFOON/GSM ….…….……………………………………………………………………………………. |

|  |  |
| --- | --- |
| AANTAL VERHUUREENHEDEN | ………. |

*Wat is een verhuureenheid ? een vakantiewoning (in zijn geheel), een gastenkamer (als deel van een B&B), een hotelkamer of de afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van het toeristische logies.*

|  |  |
| --- | --- |
| MAXIMUM AANTAL SLAAPPLAATSEN | ………. |

*Het brandveiligheidsattest moet melding maken van het totaal aantal slaapplaatsen in het toeristische logies.*

*Let op ! ook een divanbed, een zetelbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of een vergelijkbare voorziening worden, als ze als dusdanig worden aangeboden aan de toeristische markt, als een slaapplaats beschouwd.*

**Ik zal de volgende documenten ter beschikking te stellen tijdens het bezoek van Vinçotte:**

* geldig keuringsverslag elektrische installatie (max. 5 jaar oud)
* geldig keuringsverslag van de verwarmingstoestellen (max. 1 jaar oud bij toestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie); max. 2 jaar oud bij toestellen op gasvormige brandstof)
* geldig keuringsverslag (conformiteit) van de gastoevoerleidingen (max. 4 jaar oud)
* attest onderhoud schoorsteen en rookkanalen bij toestellen op vloeibare of vaste brandstof (max. 1 jaar oud)
* attest onderhoud draagbare brandblustoestellen (max. 1 jaar oud)
* logboek met data controles, vaststellingen tijdens controles, instructies voor personeel, goede werking autonome branddetectoren, goede staat brandblusmiddelen en goede staat trappen en evacuatieladder(s)
* de **attesten of bewijzen brandweerstand** van de wanden, vloeren en deuren die de het toeristisch logies afscheiden van nevenliggende gebouwen, andere toeristische logiezen of gedeelten die niet functioneel gerelateerd zijn aan het logies. Dit voor elke afscheiding die niet is opgetrokken uit metselwerk of beton.

Ik ben ervan op de hoogte dat Vinçotte volgende zaken zal nakijken:

* aanwezigheid alle keuringsverslagen, attesten en logboek zoals hierboven beschreven
* aanwezigheid van twee correcte en onafhankelijke evacuatiewegen per verhuureenheid
* aanwezigheid van branddetectoren in het logies. Op het traject tussen iedere ruimte met een slaapplaats en de toegangsdeur van het logies, moet iedere ruimte uitgerust zijn met minstens één autonome branddetector. Eveneens moet iedere ruimte met een slaapplaats beschikken over een branddetector. De detectoren hebben een niet-vervangbare batterij met een levensduur van minstens 5 jaar (norm EN 14604).
* instructies in geval van brand, opgesteld in het Nederlands, Frans, Duits en Engels met aanduiding noodnummer 112 en contactgegevens voor logerende toeristen (model te downloaden via <http://www.toerismevlaanderen.be/logiesdecreet/documenten> ).
* vereenvoudigd plan van de verdieping met aanduiding van de evacuatiewegen en brandblussers.

Gedaan op ................................................... (datum)

De aanvrager, (handtekening)

**Bezorg dit formulier
aangetekend aan Vinçotte vzw, Bollebergen 2a bus 12, 9052 Zwijnaarde
of elektronisch via** **brandattest@vincotte.be**

**GELIJKTIJDIG CONTROLEBEZOEK AAN EEN BIJKOMEND LOGIES OP DEZELFDE LOCATIE**

**Waarvoor dient dit onderdeel?**

*U kunt met dit deel van het formulier een bijkomend controlebezoek aanvragen voor een toeristisch logies in hetzelfde gebouw, op hetzelfde adres of op dezelfde locatie.*

*Delete deze pagina of druk ze niet af indien u slechts voor één logies een controlebezoek aanvraagt.*

*Als u meer dan één gelijktijdig controlebezoek aanvraagt, kunt u deze pagina (leeg) kopiëren, de gegevens van het bijkomende logies invullen en aan de aanvraag toevoegen.*

**GEGEVENS VAN HET BIJKOMENDE TOERISTISCH LOGIES**

BENAMING EXPLOITATIE**:** ……………………………………………………………………………………

|  |
| --- |
| LIGGING BIJKOMENDE EXPLOITATIE  |
| Deze exploitatie is gelegen in/op dezelfde locatie als (naam eerste exploitatie van de aanvraag):…………………....……..……………………………………………………………………………………… |

|  |  |
| --- | --- |
| AANTAL VERHUUREENHEDEN | ………. |

*Wat is een verhuureenheid ? een vakantiewoning (in zijn geheel), een gastenkamer (als deel van een B&B), een hotelkamer of de afzonderlijk te huren kamer, ruimte of eenheid van het toeristische logies*

|  |  |
| --- | --- |
| MAXIMUM AANTAL SLAAPPLAATSEN | ………. |

*Het brandveiligheidsattest moet melding maken van het totaal aantal slaapplaatsen in het toeristische logies.*

*Let op ! ook een divanbed, een zetelbed, een stapelbed, een onroerend opklapbed, een bedkast of een vergelijkbare voorziening worden, als ze als dusdanig worden aangeboden aan de toeristische markt, als een slaapplaats beschouwd.*

**Ik zal de volgende documenten ter beschikking te stellen tijdens het bezoek van Vinçotte:**

* geldig keuringsverslag elektrische installatie (max. 5 jaar oud)
* geldig keuringsverslag van de verwarmingstoestellen (max. 1 jaar oud bij toestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie); max. 2 jaar oud bij toestellen op gasvormige brandstof)
* geldig keuringsverslag (conformiteit) van de gastoevoerleidingen (max. 4 jaar oud)
* attest onderhoud schoorsteen en rookkanalen bij toestellen op vloeibare of vaste brandstof (max. 1 jaar oud)
* attest onderhoud draagbare brandblustoestellen (max. 1 jaar oud)
* logboek met data controles, vaststellingen tijdens controles, instructies voor personeel, goede werking autonome branddetectoren, goede staat brandblusmiddelen en goede staat trappen en evacuatieladder(s)
* de **attesten of bewijzen brandweerstand** van de wanden, vloeren en deuren die de het toeristisch logies afscheiden van nevenliggende gebouwen, andere toeristische logiezen of gedeelten die niet functioneel gerelateerd zijn aan het logies. Dit voor elke afscheiding die niet is opgetrokken uit metselwerk of beton.

Gedaan op ................................................... (datum)

De aanvrager, (handtekening)